**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**Roller Estación V. Valdes**

Roller Retráctil C/Manivela

Cantidad 2 Unid.

Tamaño: 280 x 50 cms.

2/0 color

Tela PVC

Instalación: Lunes a Viernes desde las 23:30 hrs.

* Instalación en L4 andén vía 1 (dirección Plaza Puente Alto), en franjas de señalización 26 y 30. El texto del roller es No pasar (se adjunta formato original).
* El lugar es previo al ingreso del pasillo de combinación, donde actualmente dice Combinación 5

**NOTA: Proveedor adjudicado debe proporcionar original para V°B° de Metro S.A., antes de producción final.**